Author: user

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
«ЕГОРОВСКИЙ ВЕСТНИК»

9-ЫЙ ВЫПУСК

администрация Егоровского сельсовета

Выпуск 9

25 июня 2014

01 предупреждает.
Противопожарные мероприятия
в период заготовки грубых кормов
Приближается время заготовки грубых кормов и сельхозпредприятия, жители села начинают активную заготовку сена. Но недостаточно просто заготовить корма, необходимо еще и сохранить, уберечь его от пожара. Наибольшая опасность возникновения пожаров появляется в период сушки трав и их скирдования. Высушенная трава воспламеняется не только от источников открытого огня, но и от искр выхлопных труб сельхозтехники, не имеющей искрогасителей.
В целях предупреждения пожаров в период заготовки кормов категорически запрещается курить и применять открытый огонь на полях, в местах сушки и скирдования. Сельскохозяйственная техника должна иметь на выхлопных трубах искрогасители и защитные устройства на коллекторах. Так же необходимо помнить, что свежескошенное сено в результате деятельности микроорганизмов и грибков, склонно к самовозгоранию. Химические процессы сопровождаются выделением тепла и повышением температуры до 150-200 градусов. Сено само разогревается до температуры начала горения, появляется пламя. Наибольшую опасность в отношении самовозгорания представляют клевер и болотные травы.
Очень важно после окончания заготовки выбрать место для хранения. Скирды (стога), навесы и штабели грубых кормов размещаются на расстоянии не менее 15 метров до линий электропередачи и не менее 20 метров - до дорог и не менее 50 метров - до зданий, сооружений и строений.
Площадки для размещения скирд (стогов), а также пары скирд (стогов) или штабелей необходимо опахивать по периметру полосой шириной не менее 4 метров. Расстояние от края распаханной полосы до скирды (стога), расположенной на площадке, должно быть не менее 15 метров, а до отдельно стоящей скирды (стога) - не менее 5 метров.
Площадь основания одной скирды (стога) не должна превышать 150 кв. метров, а штабеля прессованного сена (соломы) - 500 кв. метров.
Противопожарные расстояния между отдельными штабелями, навесами и скирдами (стогами) должны быть не менее 20 метров. При размещении штабелей, навесов и скирд (стогов) попарно расстояние между штабелями и навесами следует предусматривать не менее 6 метров, а между их парами - не менее 30 метров.
Противопожарные расстояния между кварталами скирд и штабелей (в квартале допускается размещение не более 20 единиц) должны быть не менее 100 метров.
Таким образом, выполнение всех этих противопожарных мероприятий при заготовке и хранении кормов поможет снизить вероятность возникновения пожара.
Государственный инспектор
Болотнинского района по пожарному надзору Тарасов А.С.

Стр. #

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
«ЕГОРОВСКИЙ ВЕСТНИК»

Стр. #

	2